Tehnička škola Nikole Tesle,

Blage Zadre 4, Vukovar

Klasa:

Ur.Broj:

Vukovar, 02.02.2016.

**POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA**

Poštovani,

Tehnička škola Nikole Tesle iz Vukovara u okviru projekta Zeleni start- up, financiranog od strane EU oprema start-up centar za edukacije učenika i nastavnika, te Vas na temelju članka 12. , članka 13. i članka 14. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti poziva da podnesete ponudu za usluge: Opremanje start-up centra.

Tehnička škola Vas ovim putem poziva da podnesete ponudu za usluge:

Opremanje start-up centra.

**OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

1. Opremanje start-up centra:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis stavke | Jed.  mjere | Količ. |
| Solarni fotonaponski moduli Mono ili Poly 250Wp | kom | 4 |
| Solarni kontroler punjenja MPTT 24V, 40A | kom | 1 |
| FN Tracker (rotator) za 4 FN modula 1kWp cca. 6m2 | kom | 1 |
| Vjetrogenerator DC 24V, 500W | kom | 1 |
| Regulator napona za vjetrogenerator 24V | kom | 1 |
| Trakcijske baterije Gel ili AGM 12V, 200-250Ah, Deep Cycle | kom | 4 |
| Nadzornik baterija (Batery monitor) s shuntom | kom | 1 |
| Inverter (pretvarač) 24V/230V, 3000VA, sinusni napon | kom | 1 |
| DC sabirni PVC ormarić s prozirnim poklopcem za FN i vjetrogenerator s 2 odvodnika prenapona 550V, 2 sklopke 40A, uvodnicama i priključnim stezaljkama | kom | 1 |
| DC Aku-Plus PVC ormarić s prozirnim poklopcem sa sabirnicama, 5 rastalnih osigurača i glavnom sklopkom 200A | kom | 1 |
| DC AKU-Minus PVC ormarić s sabirnicom i mjestom za montažu shunta nadzornika baterija | kom | 1 |
| PVC razvodni ormarić AC 230V sa 6 automatskih osigurača, nadžbukni s prozirnim vratima | kom | 1 |
| Cijevni stalak za vjetrogenerator, pocinčna cijev 6m promjera prema nosaču vjetrogeneratora | kom | 1 |

**Važna napomena je da sva navedena oprema mora biti EU podrijetla.**

**VRSTA POSTUPKA NABAVE**

Postupak opisan u članku 12, članku 13 i članku 14 Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Tehničke škole Nikole Tesle dostupan na <http://ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr/nastava/pravilnici?cal_ts=1490997600>

**DULJINA TRAJANJA UGOVORA**

Ugovor se sklapa na vrijeme od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

**PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

98.000,00 HRK (bez PDV-a)

**SADRŽAJ PONUDE:**

Ponuda mora sadržavati:

Tehničku ponudu/ specifikacije usluge

Troškovnik u nacionalnoj valuti

Dokaz o registraciji tvrtke kod nadležnog suda

Broj računa i naziv banke kod koje je račun tvrtke ponuditelja otvoren

Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga (ne stariju od 30 dana)

**PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA:**

Sve dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene se izražavaju u kunama.

**KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:**

Za odabir ponuda koristit će se ekonomski kriterij, što uz najpovoljniju cijenu uključuje i kvalitetu usluge te ispunjavanje traženih uvjeta.

KONTAKT OSOBA:

Đorđe Lukić

032 423 025

099 301 4273

[**ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr**](mailto:ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr)

Radujemo se Vašoj ponudi koju trebamo zaprimiti na adresu Blage Zadre 4, 32010 Vukovar. Ponude se mogu poslati u roku od 15 dana od dana primitka poziva, odnosno do 17.02.2016. u 12:00h.

Ponude se šalju poštom na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti na kojoj treba biti naznačeno: ''Ponuda za usluge u okviru projekta 'Zeleni start-up' te ''Ne otvaraj''.

**Ponude pristigle nakon ovog roka neće se razmatrati.**

U slučaju da se odlučite ne sudjelovati u natječaju, bili bismo zahvalni da nas obavijestite pismenim putem, navodeći razloge svoje odluke.

S poštovanjem,

Đorđe Lukić, ravnatelj